[bookmark: _GoBack]1. Reset amanero bằng cách chập 2 pin trên bo amanero khoảng 10s rồi rút nguồn cắm lại.
2. Vào Device manager tìm cổng comport của amanero (của em là 5, mỗi máy 1 khác nhé)
3. Tải amaneroloader này về, giải nén (MK Capt_lee) https://drive.google.com/file/d/1KrGJgMbQU0C3nz4wVTw-F327JZqLtEHF/view?usp=sharing
4. Mở file run.bat, chỉnh sửa nội dung như sau
///////////
AmaneroLoader -s=COM5 -i=cpld_1080.log
//////////
COMx: cổng com của bo amanero
5. Click đôi vào file run.bat xong chờ đến khi kết thúc thì sang bước 2 flash FW
////////////////////////
6. Mở lại file run.bat, sửa lại
////////////
AmaneroLoader -s=COM5 -i=1096c4w2.log
///////////
7. Lưu và chạy file run.bat 1 lần nữa để update nốt FW là xong
///////////////////////
PS: Trong thư mục amaneroloader có khá nhiều FW (cpld_1080, 1081 ... các cụ muốn update cái nào thì nhập tên vào file run.bat là dc) để các cụ lựa chọn loại thích hợp. Em chạy PCM nên up 2 file trên thôi


Nghịch dại và cái kết may mắn.
